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1 Описание работы с программой
1.1 Начало работы
1. Чтобы начать рисовать изделие, нажмите кнопку [image: image1.png]


 на панели инструментов, либо выберите пункт основного меню «Фасад» -> «Новый». 

2. В появившемся диалоговом окне «Выбор параметров» выберите систему профилей, задайте параметры, габариты и цвет изделия.
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На любом этапе рисования возможно исправить заданные значения (кроме габаритов).  Для этого необходимо снова зайти в «Параметры изделия» (кнопка [image: image3.png]


 на панели инструментов), либо выбрать пункт основного меню «Фасад» -> «Параметры» и внести необходимые изменения. 

3. Чтобы управлять свойствами изделия, используйте соответствующие пункты основного меню программы, либо кнопки, расположенные на панели инструментов, предварительно выделив один или несколько элементов, чьи параметры нужно изменить.

Кнопки панели инструментов
	Кнопка
	Назначение

	[image: image4.png]



	Расчет изделия
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	Отмена последнего действия
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	Выполнение последнего отмененного действия
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	Увеличение масштаба
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	Уменьшение масштаба

	[image: image9.png]



	Горизонтальное разбиение стеклопакета профилем
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	Вертикальное разбиение стеклопакета профилем
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	Разбиение выделенного элемента
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	Удаление выделенного элемента
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	Параметры изделия - установка начальных параметров изделия и/или их изменение
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	Перемещение выделенных элементов


Также можно воспользоваться контекстным меню, вызвав его щелчком правой клавиши мыши по выделенному объекту. 

Если нужно изменить параметры сразу нескольких объектов, выделите их, удерживая клавишу Shift;     либо, используя мышь с нажатой клавишей Ctrl, выделить необходимую область и нужные элементы.
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1.2 Проектирование изделий
Примечание: В программе вид изделия со стороны крышек.
Пример:
Стандартный фасад из системы профилей «Сиал КП-50 Фасад». Размеры 1500*1500, стоек – 3, ригилей – 2, зазоры сверху/снизу – 50.
1. Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» 
[image: image15.png]


.
2. Далее используйте мышь для перемещения элементов конструкции и/или используйте кнопки панели инструментов, описанные выше. Дополнительные функции работы с фасадами также можно найти в меню программы.
3. Двойное нажатие мыши на любом элементе конструкции открывает контекстные возможности работы с выбранным элементом.
4. Расчет стоимости конструкции производится «на лету» для небольших фасадов, либо путем нажатия соответствующей кнопки для больших конструкций. 

1.3 Спецификация
При корректно нарисованном эскизе изделии (производственные ограничения программа автоматически учитывает во время расчета) в разделе спецификация автоматически заполняются компоненты и материалы, необходимые для изготовления изделия с размерами. Для просмотра и управления ими нужно перейти на соответствующую вкладку программы.
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1.4 Завершение работы с расчетом изделия
По завершении работы, если требуется, то можно сохранить изделие через пункт меню «Фасад» -> «Выгрузить модель» и закрыть программу. В дальнейшем можно будет продолжить работу с уже сохраненным эскизом.
2. Описание функций при использовании в качестве динамической библиотеки
function InitBase(base: WideString): Boolean; stdcall;
base – база данных , сохраненная в поток

function OpenFacade(
oldBase: WideString;
 // 0 - БД [in]

                    var
model_IO,

 // 1 - JSON_модель [in + out]

                        
comps,


 // 2 - компоненты [out]

                        
mats,


 // 3 - материалы [out]

                        
image: WideString;
 // 4 - картинка [out]

                    var
price: Extended;
 // 5 - цена [out]

                        
blink: Boolean;

 // 6 - режим_"мерцания" [in]

                        
spec: Integer;

 // 7 - спецрежим [in]

                        
code: WideString;
 // 8 - код_подразделения и зона_погрузки [in]

                    var 
acc_IO,


 // 9 - аксессуары+спецификация [in + out]

                        
comments: WideString;
 // 10 - комментарии+комплектующие(сокращенно) [out]

                    var 
flSpec: Boolean): Boolean; stdcall; // 11 - флаг измененной спецификации [out]
Выходные массивы сохраняются в JSON формате с полями:
Components :
t[0, i] - FK в таблице входных элементов
       Materials:
t[0, i] - ИД вставки
t[1, i] - код 1с






t[1, i] - код материала
t[2, i] - Номер контура





t[2, i] - наименование
t[3, i] - FK родительского контура



t[3, i] - тип
t[4, i] - FK в таблице входных элементов


t[4, i] - код внутреннего цвета
t[5, i] - Артикул






t[5, i] - код внешнего цвета
t[6, i] - Тип данных





t[6, i] - количество
t[7, i] - Код внутреннего цвета




t[7, i] - длина
t[8, i] - Код внешнего цвета




t[8, i] - ширина
t[9, i] - Количество





t[9, i] - площадь
t[10, i] - Длина






t[10, i] - коэф-ент себестоимости
t[11, i] - Ширина





t[11, i] - коэффициент наценки
t[12, i] - Внутренняя длина




t[12, i] - цена
t[13, i] - Внешняя длина




t[13, i] - комментарий
t[14, i] - радиус






t[14, i] - цена закупочная
t[15, i] - Левый угол запила




t[15, i] – вес
t[16, i] - Правый угол запила

t[17, i] - угол горизонта

t[18, i] - служебное

t[19, i] - служебное

t[20, i] - служебное

t[21, i] - Комментарий

t[22, i] - Код системы профилей

t[23, i] - Марка
3. Администрирование данных и настроек расчёта

3.1 Лексемы внутреннего языка 
· ‘параметр’ – сущность, определяемая в таблице ‘Параметры’. Используется в остальных сущностях: профильных системах или вставках. Может содержать в себе одно или несколько определенных значений, либо быть пустым (для того, чтобы заполнить значение в другой сущности и использовать его для логических операций или расчёта). 

· ‘естьПараметр()’ – операция, возвращающая истину, если указанный параметр есть в профильной системе или вставке, и ложь, если указанный параметр отсутствует.

· ‘вариантыЗначений’ – варианты значений в параметрах. Могут быть пустыми, либо заданными. Могут быть определены как ‘числовые’ – тогда в значении параметра обязательно должно быть число.

· ‘изделие’ – обращение к изделию, профильной системе, определенной в таблице ‘Системы профилей’. Содержит в себе список используемых вставок и параметров.

· ‘название’ – возвращает название изделия.

· ‘длина’ – возвращает длину изделия (высоту).

· ‘ширина’ – возвращает ширину изделия.

· ‘параметр’ – обращение к параметру, добавленному в изделие во вкладке “Параметры по умолчанию”.

· ‘вставка’ – обращение к сущности ‘вставка’, определенной в таблице ‘Вставки’. Представляет собой элемент, входящий в профильную систему: профиль, заполнение, узел монтажа, крышка.

· ‘артикул’ – возвращает артикул вставки (применимо и к материалам, содержащимся во вставке). 

· ‘название’ – возвращает наименование вставки. 

· ‘длина’ – возвращает длину вставки.

· ‘ширина’ – возвращает ширину вставки.

· ‘площадь’ – возвращает площадь вставки.

· ‘объем’ – возвращает объем вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Объем’ в таблице материалов.

· ‘плотность’ – возвращает плотность вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Плотность’ в таблице материалов.

· 'толщина' – возвращает толщину вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Толщина’ в таблице материалов.

· ‘внутренняяДлина’ – возвращает длину вставки (профиля) с внутренней стороны.

· ‘внешняяДлина’ – возвращает длину вставки (профиля) с внешней стороны.

· ‘левыйУголЗапила’ – возвращает левый угол запила вставки (профиля).

· ‘правыйУголЗапила’ – возвращает правый угол запила вставки (профиля).

· ‘уголКГоризонту’ – возвращает угол к горизонту вставки.

· ‘угол[]’ – во вставках заполнений возвращает величину одного из углов. В квадратных скобках необходимо указать номер угла. 

· ‘сторона[]’ – во вставках заполнений возвращает длину одной из сторон. В квадратных скобках необходимо указать номер стороны.

· ‘радиусСтороны[]’ – во вставках заполнений возвращает радиус одной из сторон. В квадратных скобках необходимо указать номер стороны.

· ‘радиус’ – возвращает радиус вставки профиля. Если вставка прямая – радиус равен 0.

· ‘параметр’ – обращение к параметру, добавленному во вставку во вкладке “Параметры”.

· ‘количествоСторон’ – во вставках заполнений возвращает количество сторон вставки.

· ‘соединение’ – обращение к сущности ‘соединение’, определенной в таблице ‘Соединения’. Представляет собой сущность, в которую входит 2 элемента. Имеет 3 типа соединения вставок (угловое, вхождение или параллельное внахлест) и глубину вхождения одной вставки в другую. 

· ‘длинаСоединения’ – возвращает длину соединения.

· ‘уголСоединения’ – возвращает угол соединения.

· ‘элемент1’ – обращение к 1 элементу соединения. 

· ‘элемент2’ – обращение ко 2 элементу соединения.

· ‘координатаСХ’ – возвращает координату центра соединения СП и профиля по X;

· ‘координатаСУ’ – возвращает координату центра соединения СП и профиля по Y;

· ‘вернуть’ – завершает выполнение функции и возвращает элемент управления в вызывающую функцию.

· ‘истина’ – возвращает логическое значение ‘истина’.

· ‘ложь’ – возвращает логическое значение ‘ ложь ‘.

· ‘не’ – логическая операция, логическое отрицание.

· ‘и’ – логическая операция, логическое умножение.

· ‘или’ – логическая операция, логическое сложение.

· ‘если’ – условный оператор, реализует выполнение определённых команд при условии, что некоторое логическое выражение (условие) принимает значение ‘истина’. Может использоваться с ‘иначе’ как оператор ветвления.

· ‘цикл()’ – объявляется цикл: цикл (п = 1,  4), где п = 1 – это начальный счетчик, 4 – это конечный счетчик (4 включительно). Шаг задан и равен 1.

· ‘переменная’ – объявление переменной. Видима только внутри поля ‘Формула’.

· ‘начало’ – открывающая блок лексема.

· ‘конец’ – закрывающая блок лексема.

· ‘сообщитьВСтатус()’ – функция, сообщающая информацию в статус. Можно выводить как текст, так и значения параметров и переменных. 
· ‘сообщить()’ – функция, сообщающая информацию в модальное окно. Можно выводить как текст, так и значения параметров и переменных. (Рис. 1)
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(Рис. 1)
· ‘подстрока()’ – функция, возвращающая число, равное номеру первого символа искомого текста в строке поиска.
Пример: подстрока(“тест”, вставка.параметр(“Тест”)), где “тест” -  искомый текст, вставка.параметр(“Тест”) – место поиска. Если вставка.параметр(“Тест”) не содержит в себе “тест”, то результатом будет 0.

· ‘вСтроку()’ – функция, которая преобразует помещенные в неё данные в строку.

· ‘корень()’ – функция, которая возвращает корень числа.

· 'тангенс()’ – функция, которая возвращает тангенс угла.
· ‘новыйЭлемент’ – создает новый элемент (материал или набор).

· 'количество' – количество экземпляров функции ‘новыйЭлемент’.

· 'длина' – задает длину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с единицей измерения или вставка с материалом с мерной единицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

· 'округлить' – округляет длину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’ в соответствии с таблицей округления, заданной материалу в таблице ‘Материалы’

· 'ширина' – задает ширину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с мерной единицей измерения или вставка с материалом с мерной единицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

· ‘площадь’ – задает площадь экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с единицей измерения или вставка с материалом с мерной единицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

· 'цена' – цена 1 экземпляра функции ‘новыйЭлемент’. 

· 'основнаяЦена' – цена материала за 1 единицу измерения материала из справочника ‘Материалы’. 
Примеры: 
цена = основнаяЦена, если материал в таблице “Материалы” штучный (не имеет длины, ширины, площади, веса и т.д.);
цена = основнаяЦена*длина, если материал в таблице “Материалы” имеет длину.

· 'внутреннийЦвет' – задает внутренний цвет экземпляра функции ‘новыйЭлемент’.

· 'внешнийЦвет' – задает внешний цвет экземпляра функции ‘новыйЭлемент’.

· ‘родитель’ – обращение к элементу, стоящему выше в иерархии. Если обращение идёт из материала к длине вставки, в которой он считается: родитель.длина. Если материал считается во вставке, которая входит в родительскую: родитель.родитель.длина.

· 'примечание' – текстовое поле, имеющееся у материалов и вставок, в которое можно записывать необходимую информацию, относящуюся к конкретной вставке. Например: вставка.примечание.

· 'кодПодразделения' – возвращает номер отдела из таблицы ‘Отделы’.
· 'имяПодразделения' – возвращает наименование отдела из таблицы ‘Отделы’.
3.2 Описание структуры данных

3.2.1 Справочники
Справочники -> Системы профилей 
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В данной форме описываются профильные системы и ее элементы (вставки).

Справочники -> Параметры
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В данной форме прописываются все параметры, их типы и возможные значения. В дальнейшем параметры используются во вставках и системах профилей.

Типы значений:

1) число - вариантыЗначений числовые;

2) строка с выбором из выпадающего списка - вариантыЗначений "Вверх", "Вниз";

Справочники -> Цвета (задает варианты цветов, по таблице RGB)
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Справочники -> Цветовые группы (задает цветовые группы, используется для того, чтобы задать цветовую группу для вставок)
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Справочники -> Единицы измерения (задает единицы измерения материалов)
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3.2.2 Таблицы данных
Данные -> Вставки 
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В данном разделе описываются вставки, которые имеют формулу, написанную на внутреннем языке, список материалов рассчитывающие в вставке и параметры для вставки. Вставки логически делятся на Профиль, заполнения, москитные сетки, прочее, монтаж, дополнения. 

Данные -> Материалы
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В данном разделе описываются материалы, их основные характеристики (ширина, длина и т.д.), задается цена, цветовые группы и цены цветовых сочетаний.

Данные -> Соединения
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В данном разделе описываются соединения вставок, указывается глубина вхождения и тип соединения, а также материалы, которые рассчитываются в соединении. 

3.3 Пример настройки профильной системы
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Необходимо заполнить справочник ‘Единицы измерения’, который расположен ‘Справочники’ – ‘Единицы измерения’. Заполненный справочник выглядит так:
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Добавление цветов и цветовых групп.
В справочнике цветов необходимо добавить цвета, на основе которых будет идти расчет материалов.
‘Справочники’ – ‘Цвета’ – ‘Добавить’

Затем необходимо ввести ‘Артикул’, ‘Название’ и ‘Значение RGB’. И нажать ‘OK’.
[image: image26.png]NoBasnenme usera

Aprcyn

Hassartie

Sravervie

o

Benein

16777214

Onpenesvs user.

[

Orvera





[image: image42.png]e p—

Oaiin fareie  Cnpasourukn  Cepsuc
Usera

Momows  Tools

[Aomasn Hassame v G [Kon
o et Terrrats
o Sesusera 12632256
orgacrs AL Ongacrs AL E
o T2st5ea0
Tosanrn. | [Howersre.| | Snanms

Bapers




Так выглядит справочник после заполнения всех цветов:

[image: image43.png]


Затем необходимо открыть ‘Справочники’ – ‘Цветовые группы’.

Ввести ‘Фасад Алюминий’ в название цветовой группы в поле ‘Название’ слева и добавить ранее созданные цвета (Белый и Окраска RAL) в окне справа. Добавление новой цветовой группы или цвета в цветовую группу происходит через ‘+’, расположенным под каждым окном соответственно, выделен на скриншоте двумя красным прямоугольниками снизу:
[image: image27.png]L L —

o X
afin owiie Crpasousmn Ceponc Mowouss Tools
serossie rpyrn
Haseare o | Useras rpyme
Lo rnovaet omcsn [Haseare on

Oxpacka RAL
o

< > [0 vixle Laars

RIRIDIE I S

Saxpes





Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать на галочку (будет выделена на след. скриншоте). Если она горит, то изменения не сохранены, если нет – сохранены.
Так выглядит заполненная цветовая группа:
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Далее необходимо добавить еще 2 цветовые группы, состоящие из 1 цвета: ‘Аксессуары’ с цветом ‘Без цвета’ и ‘Стеклопакеты’ с цветом ‘СП’. После заполнения справочник будет выглядеть так:
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Добавление материалов.
Для добавления материалов необходимо перейти во вкладку ‘Данные’ – ‘Материалы’. Во вкладке ‘Профили’ нажимаем на ‘+’ и добавляем материал. Поля будут заполнены только необходимые:
Артикул – ‘КП45303-2’, Название – ‘Ригель’, Основная цена – 240, Ширина – 50, Толщина – 50
Цветовые группы – ‘Фасад Алюминий’
Нажимаем на галочку и получаем: 
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Далее необходимо добавить материал во вкладке ‘Заполнения’:
Название – ‘Стекло 4мм’
Основная цена – 300
Толщина – 4
Плотность – 2
Цветовые группы – ‘Стеклопакеты’
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Далее необходимо добавить материал во вкладке ‘Прочее’:
Название – ‘Доп. работа производства СП’
Основная цена – 500
Единицы измерения – ‘Штуки’
Цветовые группа – ‘Аксессуары’
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Добавление параметров.
Необходимо заполнить справочник ‘Параметры’, который расположен ‘Справочники’ – ‘Параметры’. Необходимо нажать ‘Добавить’, в поле ‘Название’ ввести название параметра – ‘Гарантия’, в поле ‘Тип параметра’ выбрать ‘Система профилей’. 
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Далее необходимо под полем ‘Формула’ нажать на ‘Редактировать’ и ввести следующую формулу: вариантыЗначений "Да","Нет";
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Также необходимо добавить параметр ‘Доп. работа СП’, тип параметра – ‘Вставка’. Формула:
вариантыЗначений числовые;

Добавление вставок.
Необходимо перейти в ‘Данные’ – ‘Вставки’. Во вкладке ‘Профили’ нажать на ‘+’, ввести:
Артикул – ‘КП45303-2’
Название – ‘54 стойка’
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В поле ‘Формула’ можно ввести ограничения на длину рамы – необходимо нажать на кнопку формула напротив поля вставки и ввести следующую формулу:
если (вставка.длина > 2500)
 начало
    сообщитьВСтатус("Превышена максимальная длина "+вставка.длина);
    вернуть ложь;
 конец
[image: image36.png]W

L e —

I o .
o —— o
Wt -
= [T S S
R
3
e

EEEEFECEEE






Далее необходимо добавить материал во вставку – нужно нажать на ‘+’ в нижнем разделе и выбрать ранее созданный материал с таким же артикулом ‘КП45303-2’.
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Далее необходимо нажать на кнопку ‘Формула’ и ввести формулу расчёта материала:
новыйЭлемент;
длина = родитель.длина;
цена = основнаяЦена * длина;
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